*Приложение 2 к извещению*

*о проведении запроса котировок*

**Спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** |
| **1** | [Счётчик трехфазный однотарифный активной электроэнергии](http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XuNoTuJ6qZE7a1OpfrXW0wct7PehkKKSdg5_-0MXmou3D6Vf1e3vic50UbQXvMF0XYCRejtzagmegORskM3GIIzajbIvrMrohqkNGVutf_uZvHOfvR4EQjPlTsXXoLdTOx8063e0XaHVD7bWRt1I6qbdDzcu8CWga4?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbmMxZVR4TjNwWnU5aC04R0w1WEc5WGhMamFEeTdQMmxTUTdkYWdWem5JY1ljOXJkbGNEQWV0bXRyTWlZbzJtWEloUmgtVm1ZMGFaMnBJd2FVcGZoT29TMm5mTDJoV1BYWXFWaW5IdzZlY2kwamtrbUtGZk0wSQ&b64e=2&sign=a8e0d560827888d42e49ebcbf0f84de6&keyno=8&l10n=ru&i=9) | СЕ 300 R31 146 J (ЦЭ 6803В 1Т 220В 10-100А 3ф4прЭР) Трехфазный электросчетчик серии «СЕ». Устанавливается на щиток. Осуществляет измерение активной энергии в трехфазных двухпроводных цепях переменного тока. В качестве датчика тока используется шунт. |